**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО**

Добрый день!

Данные для подключения к конференции:

Тестирование запланировано на **19.01.2022 08:30 – 09:00**(время московское)

*После подключения, просьба отключать свои микрофоны!*

**IP для подключения:** **7200 @37.110.72.60**

**Идентификатор собрания (для подключения через браузер):** **7200**

Регламент по подключению:

* **В случае отсутствия оборудования ВКС:**
1. В случае подключения к конференции с личного *ПК\ноутбука*, возможно провести подключение к конференции с помощью браузер Chrome или Яндекс браузер (инструкция будет приложена отдельным файлом);
2. В случае подключения к конференции с личного *ПК\ноутбука\мобильного* устройства, возможно провести подключение к конференции с помощью установленного у вас программного терминала, например, YeaLink VC (есть версии для Windows, MAC, мобильных платформ. Инструкция будет приложена отдельным файлом), если у вас уже установлены аналогичные решения, поддерживающие протоколы h.323 и\или SIP, можно использовать их;
3. Также **звонок можно осуществить с обычного телефона**, на номер *8(495)870-29-21 доб.* 07200 и Вы попадете в конференцию (будет доступна только аудио связь). Используя громкую связь, просьба убавить звук, во избежание помех.

*Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон!*

* **В случае наличия программных или аппаратных средств ВКС**:
* Вызов осуществляется по протоколу SIP: 7200 @37.110.72.60 (так же вызов можно осуществить по H323: 37.110.72.59*##*7200 или 7200 @37.110.72.59).

*Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон!*

Установка прочих приложений производится самостоятельно. В случае наблюдения посторонних акустических шумов и помех с Вашей стороны, соединение будет прервано без предупреждения.

**Технические данные для подключения к Avaya XT4300 и Avaya Equinox Server.**

Для успешного подключения оборудование ВКС должно соответствовать следующим техническим требованиям:

1. Протокол сигнализации: SIP, H323
2. Поддержка протоколов: BFCP, H.239
3. Используемый видеокодек: H.264
4. Используемые аудиокодеки: G.711, либо G.729, либо AAC-LD/LC
5. Полоса пропускания не менее 2Мб/с
6. Желательно наличие «белого» IP-адреса
7. Порты: sip - 5060, 16000-32000; H323 - 1719, 1720, 16000-32000

Телефон для связи по техническим вопросам:

8495 870 2921

Доб.09009

Почта: MM@rtk-it.ru

Ответным письмом прошу сообщить название темы мероприятия ВКС, наименование субъекта, технические данные.

**Пример:**

 *«О приватизации государственного и муниципального имущества»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | ***Наименование субъекта*** | ***Информация – заполнять только при наличии оборудования ВКС и внешнего IP*** |
| *1* | *Республика Башкортостан**Номер, ФИО технического сопровождения.* | 1. *Модель терминала;*
2. *IP адрес;*
 |
| *2* | *Республика Марий Эл**Номер, ФИО технического сопровождения.* | 1. *Модель терминала;*
2. *IP адрес;*
 |
| *3* | *Республика Мордовия**Номер, ФИО технического сопровождения.* | 1. *Модель терминала;*
2. *IP адрес;*
 |

Данную таблицу необходимо заполнять участникам, которые будут подключаться к ВКС посредством аппаратных ВКС-терминалов, участникам, подключающимся с программных терминалов предоставлять эту информацию не нужно.

**Справочная информация:**

|  |
| --- |
| Видеоконференция – область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.- Видеоконференция не является системой вебинаров.- IP адрес используется для звонков в системе видеоконференцсвязи. |